**Bezpečnostní pokyny a opatření při provádění stavebních pracích pro žáky, zaměstnance a návštěvníky objektů Obchodní akademie   
a Hotelová školy Třebíč**

**Stanovená bezpečnostní opatření na adrese T. Bati 609, Třebíč:**

* **zákaz vstupu na staveniště**; staveniště je vždy označeno bezpečnostními páskami, plotem nebo označeno tabulkami „nepovolaným vstup zakázán“, „riziko úrazu“
* dodržovat pokyny pracovníků stavby
* staveniště budou pravidelně ze strany hlavního stavebního zhotovitele a koordinátora BOZP ve fázi realizace staveb kontrolována
* v případě mimořádné potřeby pohybu/průchodu zaměstnance v rámci staveniště je nezbytné být v doprovodu odpovědného zástupce stavby a řídit se jeho pokyny
* **zaměstnanec, návštěvník a žák nesmí vstupovat na vymezené staveniště**; **nesmí se pohybovat v nebezpečném prostoru žádného provozovaného stroje, technického zařízení, přístroje a nářadí; nesmí vylézat a pohybovat se po venkovní dočasné stavební konstrukci – lešení**

**Informace o základních rizicích stavby:**

**1. Staveniště:** pád na staveništních komunikacích, podlahách, žebřících apod.

zakopnutí, podvrknutí, naražení nohy na nerovném terénu

propíchnutí chodidla

uklouznutí při chůzi v terénu

pád do prohlubní, jam, otvorů apod.

pád, sesutí, rozbití, rozlití skladovaného materiálu

**2. Práce ve výšce:** pád osob z výšky/do hloubky, pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky

**3. Elektrická zařízení:** možnost ohrožení elektřinou při práci v bezprostřední blízkosti

elektrických vedení (ochranné pásmo), při používání a při práci s elektrickým zařízením

**4. Doprava:** zachycení dopravním prostředkem

**5. Práce s nářadím:** práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí

úlet opracovávaného materiálu

hluk

prašnost

**Plán BOZP na staveništi – Plán BOZP T. Bati.pdf**

Tyto bezpečnostní informace jsou zveřejněny v prostorách školy a také na webových stránkách školy.

V Třebíči, dne 8. 1. 2020

Zpracoval: Ing. Iva Kršňáková, Mgr. Kamil Novák, Radek Pokorný